Käyttöturvallisuustiedote
asetuksen 1907/2006/EY, artiklan 31 mukaan
Tulostettu 28.6.2011 	Versio: 1 	Muokattu: 28.6.2011

1. Aineen tai valmisteen ja yrityksen tai yhtiön tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
	Kauppanimi:	SS21 INK-CY
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
	Käyttötarkoitus:	Teolliset sovellukset: Muste drop-on-demand-mustesuihkutekniikkaa hyödyntävään digitaalipainatukseen
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
	Valmistaja tai toimittaja: Jetbest Corporation
	Osoite: No. 402-1, Sec. 4, Chun Hwa Road, Hsinchu, 300, Taiwan
	Puh: +886-530-5888
	Sähköposti: sales@jetbest.com
	Ainoa edustaja
	Osoite: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. E-08005 Barcelona
	Sähköposti: reach@swissiesp.com
	Hätäpuhelinnumero:
	Valmistaja: +886-913-323-577 (24 h)

2. Vaarojen yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Vaara

	Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan
	Akuutti myrk. 4 H302 Terveydelle haitallista nieltynä.
	Akuutti myrk. 4: H312 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
	Silmä-ärs. 2: H318 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
	Akuutti myrk. 4: H332 Terveydelle vaarallista hengitettynä.
	Elinkohtainen myrk. (kerta-alt.) H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
	HMIS III -luokitus: Terveys: 2 Syttyvyys: 2 Fyysiset vaarat: 1 Henkilönsuojaimet.: H
	Vaarallisuusasteikko: 0 = minimaalinen, 1 = heikko, 2 = kohtalainen, 3 = vakava, 4 = erittäin vakava. * tarkoittaa kroonista vaaraa.

Haitallinen Xn: R20/21/22 R41;R67

	Luokittelu direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY mukaan
	R-lausekkeet: 20/21/22: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan ihoon ja nieltynä.
	R-lausekkeet: 41: Vakavan silmävaurion vaara.
	R-lausekkeet: 67: Höyryt saattavat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
	Tietoja erityisistä vaaroista ihmisille ja ympäristölle: Ei sovellu.

2.2 Merkinnät
	Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan
	Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan vaaralliseksi.
	Varoitusmerkit
 
	Huomiosana: Vaara
	Vaaralausekkeet:
	H302 Terveydelle haitallista nieltynä.
	H312 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
	H318 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
	H332 Terveydelle vaarallista hengitettynä.
	H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
	Turvalausekkeet:
	P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
	PS80 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
	P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.
2.3 Muut vaarat
	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	PBT: Ei sovellu.
	vPvB: Ei sovellu.

3. Koostumus ja tiedot aineosista
	Kemiallinen luonne: Seos
	Orgaanisiin liuottimiin pohjautuva muste mustesuihkupainatukseen
Aineosa	CAS-nro	EINECS	EU-rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus	
					67/548/ETY	Asetus (EY) nro
1272/2008 [CLP]	
Hartsi	Liikesalaisuus	Liikesalaisuus	Ei vielä saatavilla	5–10 %	–	–	
Väriaine	Liikesalaisuus	Liikesalaisuus	Ei vielä saatavilla	1–5 %	–	–	
2-etoksietyylieetteri	112-36-7	203-963-7	Ei vielä saatavilla	10–20 %	–	–	
Dietyleeniglykoli-etyylimetyylieetteri	1002-67-1	213-690-5	Ei vielä saatavilla	30–40 %	–	–	
Dipropyleeniglykoli-monometyylieetteri	34590-94-8	252-104-2	Ei vielä saatavilla	5–10 %	–	–	
Gammabutyrolaktoni	96-48-0	202-509-5	Ei vielä saatavilla	20–30 %	Xi; R22, R41;
R67	Akuutti myrk. 4 H302
Silmä-ärs. 2 H318
Elink. myrk. (kerta-alt.) 3 H336	
Etyleeniglykoli-monobutyylieetteri-asetaatti	112-07-2	203-933-3	Ei vielä saatavilla	5–10 %	Xn; R20/21	Akuutti myrk. 4: H312,
Akuutti myrk.4: H332	
Lisäaine	Liikesalaisuus	Liikesalaisuus	Ei vielä saatavilla	5–10 %	–	–	

4. Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
	Roiskeet silmiin: 	Huuhtele perusteellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja ota yhteys lääkäriin.
	Hengitys: 	Vie höyryä hengittänyt raittiiseen ilmaan. Jos henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä. Ota yhteys lääkäriin.
	Roiskeet iholle:	Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Ota yhteys lääkäriin. 
	Nieleminen:	EI SAA OKSENNUTTAA. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Huuhtele suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin.
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
	Mahdolliset välittömät terveysvaikutukset
	Roiskeet silmiin: Ei merkittäviä tunnettuja vaikutuksia tai vakavia haittoja.
	Hengitys: Ei merkittäviä tunnettuja vaikutuksia tai vakavia haittoja.
	Roiskeet iholle: Ei merkittäviä tunnettuja vaikutuksia tai vakavia haittoja.
	Nieleminen: Ei merkittäviä tunnettuja vaikutuksia tai vakavia haittoja.
	Ylialtistuksen merkit ja oireet
	Roiskeet silmiin: Tietoja ei käytettävissä.
	Hengitys: Tietoja ei käytettävissä.
	Roiskeet iholle: Tietoja ei käytettävissä.
	Nieleminen: Tietoja ei käytettävissä.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
	Symptomaattinen hoito
5. Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
	Soveltuvat sammutusaineet
	Alkoholin kestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi (CO 2), vesisumu
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
	Hiilioksidit
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
	Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityksensuojainta.
	Käytettävä suoja-asua.
5.4 Lisätietoja
	Jäähdytä avaamattomat pakkaukset vesisumulla.

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
	Käytettävä henkilönsuojaimia. Vältettävä höyryjen, sumujen ja kaasun hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki syttymislähteet. Varottava höyryjen kerääntymistä räjähdysherkiksi seoksiksi. Höyryt voivat kerääntyä huonetilan alaosiin.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
	Pyrittävä estämään vuodon jatkuminen, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Kemikaalia ei saa päästää viemäriin.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet
	Otettava vuotanut kemikaali talteen keräämällä se elektronisesti suojatulla imurilla tai harjaamalla märällä harjalla ja pantava kemikaali hävittämiseen soveltuvaan säiliöön paikallisten asetusten mukaisesti (ks. kohta 13). Säilytettävä soveltuvissa, suljetuissa säiliöissä hävitystä varten. 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
	Katso hävittämisestä kohta 13.

7. Käsittely ja varastointi
7.1 Käsittely
	Vältettävä kemikaalin joutumista iholle tai silmiin. Vältettävä höyryjen ja sumujen hengittämistä. Pidettävä etäällä syttymislähteistä. Ei tupakointia. Huolehdittava varotoimenpiteistä, joilla estetään staattisen sähkövarauksen muodostuminen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	Varastoitava viileään. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Avatut säiliöt täytyy sinetöidä huolellisesti uudelleen ja pitää pystyasennossa, jotta ne eivät vuoda.
7.3 Erityinen loppukäyttö
	Tietoja ei käytettävissä.

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
	Aineosat, joita koskevat työpaikan valvontaa koskevat muuttujat
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
	Aineosa	ACGIH: TWA
	Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti	20 ppm
	Asianmukaiset tekniset suojatoimet
	Käsiteltävä alan työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Pestävä kädet ennen taukoja ja työpäivän päättyessä.
	Henkilönsuojaimet
	Silmien ja kasvojen suojaus
	Levykasvosuojus ja suojalasit. Käytettävä silmien suojaukseen soveltuvia välineitä, jotka on testattu ja hyväksytty asianmukaisten valtion standardien mukaisesti, joita ovat esimerkiksi NIOSH (US) ja EN 166 (EU).
	Ihon suojaus
	Käytettävä hansikkaita. Hansikkaat tarkistettava ennen käyttöä. Käytä oikeaa hansikkaiden riisumistekniikkaa (koskematta hansikkaan ulkopintaan), jotta tuotetta ei pääse iholle. Hävitä käytetyt hansikkaat käytön jälkeen soveltuvien asetusten ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti.
	Pese ja kuivaa kädet.
	Valittujen suojahansikkaiden täytyy täyttää EU-direktiivin 89/686/ETY ja siihen perustuvan EN 374 -standardin vaatimukset.
	Kehon suojaus
	Täydellinen suoja-asu kemikaaleja vastaan. Suojavälineiden tyyppi valitaan vaarallisen aineen muodostaman pitoisuuden ja määrän mukaan.
	Hengityksensuojaus
	Kun riskiarviointi osoittaa, että ilmaa puhdistavat kaasunaamarit ovat asianmukaisia, käytettävä teknisten suojatoimien pettäessä kokokasvokaasunaamaria sekä monikäyttömallisia (US) tai ABEK (EN 14387) -hengityspatruunoita. Jos kaasunaamari on ainoa suojain, käytettävä koko kasvoille tarkoitettua kaasunaamaria. Kaasunaamareiden ja välineiden täytyy olla testattu ja hyväksytty asianmukaisten valtion standardien mukaisesti, joita ovat esimerkiksi NIOSH (US) ja EN 166 (EU).

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
1	Väri	Syaani	
2	Haju	Mieto haju	
3	Kiehumispiste / musteen kiehumisalue	Noin 176 °C tai korkeampi	
4	Sulamispiste/sulamisalue	Tietoja ei käytettävissä	
5	Musteen leimahduspiste	Noin 70 °C	
6	Itsesyttymislämpötila	Ei alle 220 °C	
7	Syttyvyys (kiinteänä, kaasuna)	Ei sovellu	
8	Räjähdysominaisuudet	Alarajat: 2,7 vol-% Ylärajat: 15,6 vol-% (gammabutyrolaktoni)
Alarajat: 0,88 vol-% Ylärajat: 8,54 vol-% (etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti)	
9	Höyrynpaine	Tietoja ei käytettävissä	
10	Tiheys	0,987 ± 0.01 (25 °C)	
11	Liukoisuus	Tietoja ei käytettävissä	
12	Liukoisuus veteen	Liukenee helposti (dietyleeniglykolidietyylieetteri)	
13	Viskositeetti	4,5 ± 0,5 cps	
14	pH	Ei sovellu	
15	Hapettavat ominaisuudet	Tietoja ei käytettävissä	
16	Höyryn tiheys	Ei sovellu	

	Kohdassa 9 esitetyt fysikaaliset ja kemialliset tiedot ovat tälle tuotteelle tyypillisiä arvoja eikä niitä tule pitää tuotteen teknisinä erittelyinä.

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
	Tietoja ei käytettävissä
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
	Tietoja ei käytettävissä
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
	Tietoja ei käytettävissä
10.4 Vältettävät olosuhteet
	Lämpö, liekit ja kipinät
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
	Voimakkaat hapettimet, vahvat emäkset
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
	Muut hajoamistuotteet – tietoja ei käytettävissä

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
	Liiallisen altistumisen reitit: Silmät, iho, hengitys ja nieleminen
	Välittömät terveyshaitat: Silmän pinnan liiallinen altistuminen musteelle saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä. Ihon liiallinen altistuminen musteelle voi aiheuttaa ärsytystä ja joillekin henkilöille turvotusta ja punoitusta. Tahallinen mustehöyryjen liiallinen hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja uneliaisuutta. Tahallinen tai vahingossa tapahtuva nieleminen voi aiheuttaa vatsan ärsytystä.
	Pitkäaikaiset terveyshaitat: Tietoja ei käytettävissä
	Mutageenisuus: Tietoja ei käytettävissä
	Karsinogeenisuus: Tietoja ei käytettävissä
	Välitön myrkyllisyys:
	2-etoksietyylieetteri
	LD50/LC50: draize-testi, kani, silmä: 50 mg kohtalainen; suun kautta, rotta: LD50 = 4970 mg/kg; iho, kani: LD50 = 6700 uL/kg.
	Dipropyleeniglykolimonometyylieetteri:
	LD50/LC50: suun kautta, rotta: LD50 = 5130 mg/kg; iho kani: LD50 = 9500 mg/kg
	Dietyleeniglykolietyylimetyylieetteri:
	Suun kautta LD50 > 6,500 mg/kg (rotat), iho LD50 > 7,070 mg/kg (kani)
	Gammabutyrolaktoni:
	LD50/LC50: iho, marsu: LD50 = > 5 gm/kg; draize-testi, kani, iho: 500 uL vakava; hengitys, rotta: LC50 = > 5100 mg/m3/4 h; suun kautta, hiiri: LD50 = 1460 mg/kg; suun kautta, rotta: LD50 = 1540 mg/kg.
	Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti:
	LD50/LC50: draize-testi, kani, silmä: 500 mg/24 h mieto; suun kautta, hiiri: LD50 = 3200 mg/kg; suun kautta, rotta: LD50 = 2400 mg/kg; iho, kani: LD50 = 1500 mg/kg.
	Hengitys:
	Ei saatavilla
	Ärsytys:
	Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti:
	Silmän ärsytys: 500 mg / 24 h (kani OECD405) lievästi ärsyttävä.
	Ihon ärsytys: 500 mg / 24 h (avoin@ kani OECD404) lievästi ärsyttävä.
	Dietyleeniglykolietyylimetyylieetteri:
	Silmän ärsytys: kohtalaisesti ärsyttävä (P.I.I = 2.5 draize)
	Gammabutyrolaktoni:
	Ärsyttää silmiä (kanin silmät, OECD:n testiohje 405)
	Herkistys:
	Ei saatavilla
	Mutageenisuus:
	Ei saatavilla
	Kohdassa 2 (Vaarojen yksilöinti) esitetyt tiedot perustuvat samankaltaisten aineiden myrkyllisyysprofiiliin tai tässä materiaalissa käsiteltyihin aineosiin.

12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
	Myrkyllisyys vesieliöille: Ei olennaisia lisätietoja saatavilla.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: Ei olennaisia lisätietoja saatavilla.
12.3 Biokertyvyys: Ei olennaisia lisätietoja saatavilla.
12.4 Liikkuvuus maaperässä: Ei olennaisia lisätietoja saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	PBT: Ei sovellu.
	vPvB: Ei sovellu.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset: Ei olennaisia lisätietoja saatavilla.

13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
	Tuote
	Palava materiaali voidaan polttaa kemiallisessa polttolaitoksessa, jossa on jälkipoltin ja pesuri. Jäljelle jääneet ja kierrätykseen kelpaamattomat tuotteen osat on toimitettava valtuutetulle jätteenkäsittely-yhtiölle. Ota yhteyttä valtuutettuun, ammattimaiseen jätteenkäsittelylaitokseen, kun materiaali täytyy hävittää.
	Puhdistamattomat pakkaukset
	Hävitettävä käyttämättömän tuotteen lailla.

14. Kuljetustiedot
14.1 YK-numero
		ADR/RID: － 	IMDG: －	 IATA: －
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
		ADR/RID: Ei vaarallisia aineita
		IMDG: Ei vaarallisia aineita
		IATA: Ei vaarallisia aineita
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
		ADR/RID: － 	IMDG: －	 IATA: －
14.4 Pakkausryhmä
		ADR/RID: － 	IMDG: －	 IATA: －
14.5 Ympäristövaarat
		ADR/RID: ei 	IMDG Meriä saastuttava aine: ei 	IATA: ei
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
		Tietoja ei saatavilla

15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	Asetus (EY) nro 1907/2006 (REACH)
	REACH-status: Asetusten mukainen.
	Ennakkorekisteröintistatus: Kaikki aineosat on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
	Liite XIV – Luettelo aineista, jotka vaativat valtuutuksen
	Erityistä huolta aiheuttavat aineet
	Mikään aineosa ei ole luettelossa.
	Liite XVII  – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset
	Ei sovellu.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
	Ei tietoja saatavilla.
15.3 Muut tiedot
	Yhdysvaltoja koskevat tiedot:
	TSCA [laki myrkyllisten aineiden valvonnasta] Section 4(a) Final Test Rules Regulated [lopulliset testaussäännöt]: Ei säännelty.
	TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR) [alustavan arvioinnin tiedotussääntö]: Ei säännelty.
	TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule [varaston päivityssääntö]: Kaikki aineosat TSCA-luettelossa
	TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting [terveys- ja turvallisuustutkimusten raportointi]: Ei säännelty.
	TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated [kerran tapahtuvan viennin ilmoitus]: Ei säännelty.
	California Proposition 65 [Kalifornian osavaltion säännös 65]: Ei säännelty.

16. Muut tiedot
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain siinä erikseen nimettyjä aineita eivätkä kyseisten aineiden käyttöä yhdessä muiden aineiden kanssa tai osana mitään muuta prosessia. 
Tiedot perustuvat luotettaviksi arvioituihin teknisiin tietoihin. Niitä voidaan muuttaa, kun aiheesta saadaan uutta tietoa ja lisää kokemusta.